**Název organizace:**  **Okresní soud v Chrudimi**

**Adresa budovy:** Všehrdovo náměstí č. 45 537 62 Chrudim, **budova A**

**tel:** +420 469 669 711, www justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/

**E-mail:** podatelna@osoud.chr.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Dvě vyhrazená parkovací stání pro osoby zdravotně postižené se nacházejí   
na parkovišti Resselovo náměstí. Jedno parkovací místo je ve vzdálenosti cca 120 m   
od budovy soudu a druhé parkovací místo je ve vzdálenosti cca 150 m od budovy soudu.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Přístup ke vstupu do budovy od vyhrazeného parkovacího stání z Resselova náměstí je dlážděnou komunikací. Z parkovacího místa se vychází směrem nahoru, po cca 10 – 40 m se odbočí vlevo do ulice Rybičkova, kde se pokračuje dalších cca 110 m rovně k budově soudu na Všehrdově náměstí.

Zastávka MHD se nachází cca 340 m od budovy soudu na Tyršově náměstí.

Od zastávky MHD se pokračuje rovně směrem dolů, po cca 50 m přes přechod   
pro chodce, po dalších 20 m se odbočí vpravo na další přechod pro chodce. Z přechodu pro chodce se obočí vlevo a pokračuje se rovně směrem dolů ulicí Školní náměstí,   
po cca 130 m se odbočí vpravo, kde se prochází cca 140 m ulicí Hradební  
k budově soudu na Všehrdově náměstí.

1. **Vstup do budovy**

Vstup do budovy je možný z chodníku po 5 schodech, cca 15 cm vysokých.

Pro osoby zdravotně postižené je zřízen bezbariérový přístup prostřednictvím nájezdové plošiny, která je 1,34 m široká a 6 m dlouhá. Zábradlí je ve výšce 85 cm.

U nájezdu ve výšce cca 1 m je umístěn piktogram a zvonek s mluvítkem, který umožňuje přímé telefonické spojení do služebny justiční stráže. Justiční stráž se na zavolání dostaví a je po celou dobu přesunu osobě zdravotně postižené nápomocna.

Vstupní dveře do budovy jsou dřevěné, dvoukřídlé a částečně prosklené, široké 2,5 m.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Za vstupními dveřmi se nachází vstupní hala o rozměrech 3,5 m x 3,7 m, následuje   
5 schodů o výšce schodu cca 15 cm do 1.NP . Podél schodů je umístěno zábradlí ve výšce 85 cm. Pro osoby zdravotně postižené je pod schodištěm umístěna plošina. Vstupní halu a 1.NP dělí dřevěné kyvné dvoukřídlé dveře, částečně prosklené 130 cm široké.

1. **Schodiště**

Schodiště je betonové. Pro veřejnost je určeno 1.NP a 2.NP. Pro osoby zdravotně postižené je určeno 1.NP.

1. **Plošina**

Šikmá plošina o velikosti 100 cm x 80 cm určená pro přepravu osob zdravotně postižených do 1. NP je umístěna za vstupními dveřmi a je určena pro vstup do 1. NP.

1. **Výtah**

Není

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Dveře do jednacích síní a kanceláří jsou jednokřídlé, široké 92 cm.

Výška prahů je 1-2 cm.

Dvě jednací síně v 1. NP jsou vybavené indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením.

1. **Zúžený průchod**

Není

1. **Kontrastní značení ploch**

Schodiště je značené reflexními nálepkami, nouzový východ je též značen kontrastním značením.

1. **Navigační a orientační systém**

Orientační tabule jsou umístěny ve všech podlažích budovy.

Piktogramy jsou umístěny ve venkovních prostorách přímo na budově i ve vnitřních prostorách budovy.

1. **Turnikety**

Nejsou

1. **Klientská zóna**

Snížená přepážka pro osoby zdravotně postižené se nachází v 1. NP na podatelně soudu a je ve výšce 70 cm.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Bezbariérové WC je nachází v 1. NP, dveře jsou označeny nápisem a WC je volně přístupné.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Není

1. **Dveře kabiny**

Dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven.

Jedná se o dveře jednokřídlé, široké 92 cm. Otevírají se z vnější strany klikou a z vnitřní strany otočným knoflíkovým zavíráním. Na vnitřní straně dveří je umístěné madlo.

1. **Kabina**

Kabina je dostatečně prostorná - široká 153 cm a hluboká 157 cm.

Ovladač osvětlení se nachází vpravo od vstupních dveří, ve výšce 98 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Kabina je vybavena toaletní mísou. Přístup k toaletní míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Výška horní hrany sedátka je 46 cm. Z  pohledu od výstupu z kabiny je vzdálenost toaletní mísy z levé strany k boční stěně kabiny 46 cm, z pravé strany 76 cm. Splachovací tlačítko je umístěné shora na nádržce s vodou.

Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Umyvadlo je závěsné, velkosti 40 cm x 30 cm, umístěné ve výšce 82 cm, umyvadlová baterie je s bezdotykovým ovládáním. Podél umyvadla je pevné madlo.

Zrcadlo je polohovatelné o velikosti 60 cm x45 cm.

Ovladač nouzového volání je umístěn vlevo od toaletní mísy ve vzdálenosti 45 cm,   
ve výšce 82 cm.

1. **Další vybavení**

Není

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

xxx