**Název organizace:**  **Okresní soud v Chrudimi**

**Adresa budovy:** Rybičkova ulice č. 7,  537 62 Chrudim, **budova B**

**tel:** +420 469 669 711, www justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/

**e-mail:** podatelna@osoud.chr.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Dvě vyhrazená parkovací stání pro osoby zdravotně postižené se nacházejí   
na parkovišti Resselovo náměstí. Jedno parkovací místo je ve vzdálenosti cca 110 m od budovy soudu a druhé parkovací místo je ve vzdálenosti cca 140 m od budovy soudu.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Přístup ke vstupu do budovy od vyhrazeného parkovacího stání z Resselova náměstí je dlážděnou komunikací. Z parkovacího místa se vychází směrem nahoru, po 10 m – 40 m se odbočí vlevo do ulice Rybičkova, kde se pokračuje rovně dalších cca 100 m k budově soudu v Rybičkově ulici.

Zastávka městské hromadné dopravy (MHD) se nachází cca 340 m od budovy soudu na Tyršově náměstí.

Od zastávky MHD se pokračuje rovně směrem dolů. Po cca 50 m přes přechod pro chodce, po dalších 20 m se odbočí vpravo na další přechod pro chodce. Z přechodu pro chodce se odbočí vlevo a pokračuje rovně směrem dolů ulicí Školní náměstí, kde  
po cca 130 metrech následuje další přechod pro chodce, za kterým se pokračuje rovně směrem k Resselovu náměstí a po cca 30 m se odbočí vpravo do ulice Rybičkova, kde se po cca 100 m nachází budova soudu.

1. **Vstup do budovy**

Vstup do budovy je přímo z Rybičkovy ulice. Před vchodem je mírný svah, schody zde nejsou.

Ve výšce cca 1 m vlevo od vstupních dveří je umístěn piktogram a zvonek s mluvítkem, který umožňuje přímé telefonické spojení do služebny justiční stráže. Justiční stráž se na zavolání dostaví a je po celou dobu přesunu osobě zdravotně postižené nápomocna.

Vstupní dveře do budovy jsou dřevěné, dvoukřídlé, částečně prosklené, široké cca 150 cm.

Za vstupními dveřmi ve vzdálenosti cca 220 cm jsou umístěné jednokřídlé kyvné dveře široké cca 130 cm.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Do 1. nadzemního podlaží (dále jen NP) žádné schody nevedou.

1. **Schodiště**

Schodiště do 2.NP a 3.NP je betonové cca 115 cm široké, výška schodu je 13 cm. Pro veřejnost je určeno 1.NP, 2.NP i 3.NP. Pro osoby tělesně postižené je možnost použití výtahu.

1. **Plošina**

Není

1. **Výtah**

1.NP až 3.NP propojuje osobní výtah (automaticky otevírané dveře, šířka dveří 90 cm, klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní straně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce 116 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm a je k dispozici i v Braillově písmu.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Dveře do jedné z jednacích síní jsou dvoukřídlé, široké 120 cm, dveře do druhé z jednacích síní jsou 80 cm široké.

Výška prahů je 1-2 cm.

1. **Zúžený průchod**

Není

1. **Kontrastní značení ploch**

Ano, schodiště je značené reflexními nálepkami, nouzový východ je též značen kontrastním značením.

1. **Navigační a orientační systém**

Orientační tabule jsou umístěny ve všech podlažích budovy.

Piktogram je umístěn ve venkovních prostorách přímo na budově i ve vnitřních prostorách budovy.

1. **Turnikety**

Nejsou

1. **Klientská zóna**

Na této budově nejsou umístěny žádné přepážky pro veřejnost.

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Bezbariérové WC je nachází v 1. NP, dveře jsou označeny nápisem a WC je volně přístupné.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Není

1. **Dveře kabiny**

Dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven.

Jedná se o dveře jednokřídlé, široké 92 cm. Otevírají se z vnější strany klikou a z vnitřní strany otočným knoflíkovým zavíráním. Na vnitřní straně dveří je umístěné madlo.

Práh zde není.

1. **Kabina**

Kabina je dostatečně prostorná - široká 140 cm a hluboká 170 cm.

Ovladač osvětlení se nachází vpravo od vstupních dveří, ve výšce 96 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Kabina je vybavena toaletní mísou. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Výška horní hrany sedátka je 46 cm. Z  pohledu od výstupu z kabiny je vzdálenost záchodové mísy z levé strany k boční stěně kabiny 26 cm, z pravé strany 75 cm. Splachovací tlačítka jsou dvě a jsou zabudovaná přímo ve zdi nad toaletou.

Madla jsou umístěna z obou stran toalety i u umyvadla.

Umyvadlo je závěsné, velkosti 54 cm x 36 cm, výška 84 cm, umyvadlová baterie je s bezdotykovým ovládáním.

Zrcadlo je polohovatelné o velikosti 60 cm x45 cm.

Ovladač nouzového volání je umístěn vlevo od toaletní mísy ve vzdálenosti 45 cm, ve výšce 82 cm.

1. **Další vybavení**

Není

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

xxx